Para no tener problemas con la configuración de Windows para recoconer y aceptar este hardware, recomendamos seguir ESTRICTAMENTE estos pasos:

1. Instalar el Driver que le permitirá a Windows "hablar" con la electrónica del OMNI:el CP2102 USB to UART Bridge (una electrónica de comunicaciones del fabricante Silicon Labs),

2. Encender el OMNI

3. Recién ahí conectarlo a la PC.

	Windows debería reconcer la presencia del y mostrar su nombre en:
		Inicio -> Configuración -> Administrador de Dispositivos

	Estando todo bien, se mostarará un ícono y el nombre CP2102 USB to UART
 
		Haciendo doble clic sobre el dispositivo, saldrá un cartel que diga Estado del dispositivo: Este dispositivo funciona normalmente

	Si hubiera algún problema con el driver (nunca se sabe qué pedirá Windows en el futuro) el dispositivo tendrá un triángulo amarillo y un signo de admiración sobre su ícono

4. Instalar el programa eCPR (que se habrá descomprimido de este mismo zip como eCPR.exe)

5. Hacer correr el programa. 

	Si todo está bien, aparecerá un rótulo arriba a la izquierda indicando que está conectado el OMNI.
	Si hay algún problema, en el mismo lugar el rótulo dirá OMNI Not Found (no encontrado)

6. Acceder al menú de Help del CPR buscar instrucciones para hacer la primera calibración.


